|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa wyceny** | **Opis** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena** | **Wartość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | KNR 2-310103-04 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie – 650,0x0,80+650,0x0,75x2 | m2 | 2 015,00 |  |  |
| 2 | KNNR 60308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm – 650,0,0x0,80x2 | m2 | 1 040,00 |  |  |
| 3 | KNR 2-310113-05 | Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm wraz z zagęszczeniem – śr. gr. 10 cm (pobocza) – 650,0x0x75x2  | m2 | 975,00 |  |  |

**PRZEDMIAR**

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janaszówek**

**dł. 650,00 mb**