|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Podstawa wyceny | Opis | JednostkaMiary | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | KNNR 10111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,808 |
| 2 | KNNR 10209-02 | Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gr. kat. III | m3 | 1292,80 |
| 3 | Kalkulacja własna | Wykonanie wcinki w istniejący wodociąg | szt | 2 |
| 4 | KNNR 41008-03 | Sieci wodociągowe rurociągi ciśnieniowe z rur PCV łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 110 mm | m | 808 |
| 5 | Wycena własna | Wykonanie przejścia przez drogę gruntową metodą rozkopu – rura osłonowa PCV fi 219 | m | 13 |
| 6 | KNNR 41119-03 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm | kpl.  | 5 |
| 7 | KNNR 10214-01 | Zasypanie wykopów fund. Podłużnych punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) kat. gr. I-II | m3 | 1292,80 |
| 8 | KNR 2-180803-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągów o śr. nominalnej do 150 mm | odc. 200m | 4 |

**Przedmiar robót**