|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka  Miary | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | KNNR 1  0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym, tyczenie i inwentaryzacja | km | 0,517 |
| 2 | KNNR 1  0209-02 | Wykopy oraz przekopy wyk. Na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. Łyżki 0,15 m3 w gr. kat. III | m3 | 775,50 |
| 3 | Kalkulacja własna | Podłączenie do istniejącego wodociągu | szt | 1 |
| 4 | KNNR 4  1008-03 | Sieci wodociągowe rurociągi ciśnieniowe z rur PCV łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 110 mm | m | 517 |
| 5 | KNNR 4  1119-03 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm | kpl. | 4 |
| 6 | KNNR-4  1105-03 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm | kpl. | 3 |
| 7 | KNNR 1  0214-01 | Zasypanie wykopów fund. Podłużnych punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. Warstwy w stanie luźnym 30 cm) kat. gr. I-II | m3 | 775,50 |
| 8 | KNR 2-18  0803-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągów o śr. nominalnej do 150 mm | odc. 200m | 3 |

**Przedmiar robót**